Rejuntamento

Especificações técnicas

1. O material utilizado para o rejuntamento foi aplicado dentro das especificações técnicas contidas na embalagem do produto e de acordo com as normas técnicas. Para verificar a especificação do rejunte de cada ambiente, consulte o capítulo “Memorial Descritivo”.

Manutenção preventiva

1. Não esfregue o rejunte com escovas de aço ou ferramentas pontiagudas. Desta forma você estará removendo o material aplicado e acarretará em posterior dano;;
2. As perfurações, quando necessárias, devem ser feitas nos rejuntamentos;;
3. Semestralmente deverá ser feita a revisão do rejuntamento. Para refazer o rejunte, utilize materiais apropriados existentes no mercado. Não utilize o cômodo por 24 horas após o rejuntamento.

Prazos de garantia

1. Falhas ou manchas - No ato da entrega;;
2. Falhas na aderência - 1 ano.

Perda de garantia

- Se forem utilizados ácidos ou outros produtos agressivos, ou ainda se for realizada lavagem do revestimento com água em alta pressão;;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.