Rede de gás

• Não faça qualquer alteração na tubulação de gás sem prévia consulta à COMGÁS (telefone 08000-110197);;
• Faça a ligação de seu fogão com a COMGÁS ou com técnico especializado indicado pelo fabricante do seu fogão;; Atenção: O gás é invisível, inflamável e de altíssimo grau de periculosidade, por isso ele é aditivado com cheiro característico para facilitar a percepção de vazamentos;;
• Caso o fogão seja de embutir, é necessário que no gabinete da cozinha exista uma ventilação permanente, em função da existência de um registro de gás;;
• Nunca teste ou procure vazamentos em um equipamento a gás utilizando fósforos, objetos que produzam faíscas, ou qualquer outro material inflamável. Nem mesmo acione os interruptores de luz. Feche todas as torneiras de gás, abra bem as portas e janelas e comunique- se imediatamente com o zelador do condomínio ou com uma empresa especializada. Atualmente existem equipamentos domésticos no mercado especialmente fabricados para detectar possíveis vazamentos;;
• Não deixar ventilações e janelas completamente estanques à passagem do ar.
• Sempre que não houver utilização constante, ou em caso de ausência prolongada no imóvel, mantenha os registros e as torneiras fechados;;
• Em caso de vazamentos de gás que não possam ser eliminados com o fechamento de um registro ou torneira chame a companhia concessionária.;;
• Leia com atenção os manuais que acompanham os equipamentos a gás;;
• Verificar o prazo de validade da mangueira de ligação da tubulação ao eletrodoméstico, e trocar quando necessário;;
• Para execução de qualquer serviço de manutenção ou instalação de equipamentos a gás, sirva-se de empresas especializadas ou profissionais habilitados pela concessionária e utilize materiais (flexíveis, conexões, etc) adequados;;
• Caso seja instalado armário/gabinete confinando registro ou ponto de gás, o mesmo deverá ter ventilação permanente.

Prazos de garantia
• Gás - Desempenho do material - Especificado pelo Fabricante.
• Gás - Vedação das juntas - 1 ano.
• Instalações Hidráulicas - Desempenho do material - Especificado pelo Fabricante.
• Instalações Hidráulicas - Problemas com a instalação - 1 ano.
• Instalações Hidráulicas - Louças e metais sanitários quebrados, trincados, riscados, manchados ou entupidos - no ato da entrega.
• Instalações Hidráulicas - colunas de água e tubos de queda de esgoto com danos causados devido à movimentação ou acomodação da estrutura - 5 anos.
Perda de garantia
• Se for evidenciado entupimento por quaisquer objetos jogados nos vasos sanitários e ralos, tais como: absorventes higiênicos, folhas de papel, cotonetes, cabelos, sabonetes, etc.;;
• Se for evidenciada a falta de troca dos vedantes (courinhos) das torneiras;;
• Se for evidenciada a falta de limpeza nos aeradores, provocando o acúmulo de resíduos nos mesmos;;
• Se for evidenciada a retirada dos elementos de apoio (mão francesa, etc.) provocando a queda ou quebra da peça ou bancada;;
• Se for evidenciado nos sistemas hidráulicos, pressões (desregulagem da válvula redutora de pressão) e temperaturas (geradores de calor, etc.) discordantes das estabelecidas em projeto;;
• Equipamentos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo serviço de Assistência Técnica;;
• Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;;
• Equipamentos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma que ocasione o mau funcionamento do produto;;
• Objetos estranhos no interior do equipamento ou nas tubulações que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento;;
• Danos sofridos pelas partes integrantes das instalações em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;;
• Danos causados por impacto ou perfurações em tubulações (aparentes, embutidas ou requadradas);;
• Instalação ou uso incorreto dos equipamentos;;
• Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);;
• Se for verificado que a pressão do gás utilizada está fora da especificada em projeto;;
• Se os lacres de segurança dos sifões forem removidos ou danificados;;
• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não forem feitas as manutenções preventivas necessárias.