> Equipamentos de Combate a Incêndio

Especificações técnicas
Instalações e Equipamentos Contra Incêndio

O sistema de proteção e combate a incêndios do edifício é composto por:

- Extintores;;
- Portas corta-fogo;;
- Escada pressurizada (pressurizador localizado no térreo);;
- Detector de fumaça;;
- Botoeira de incêndio (localizadas a partir do 4° pavimento);;
- Hidrantes;;
- Alarme de incêndio.

Foram instalados três tipos de extintores, distribuídos conforme legislação em vigor do Corpo de Bombeiros:

- Pó químico BC CAP, 20B;; C
- Dióxido de carbono (CO2) CAP, 5B;; C
- Água Pressurizada, CAP, 2A

Os extintores de incêndio servem para um primeiro combate a pequenos incêndios. Para tanto, é importante ler atentamente as instruções contidas no corpo do próprio equipamento, especialmente no que diz respeito às classes de incêndio, para a qual é indicado e como utilizá-lo. A tabela elucida a sua utilização:

Classe do incêndio | Tipo de incêndio | Extintor recomendado
A | Materiais sólidos, fibras têxteis, madeira, papel, etc | Água pressurizada
B | Líquidos inflamáveis e derivados de petróleo | Gás carbônico, pó químico seco

C | Material elétrico, motores, transformadores, etc | Gás carbônico, pó químico
D | Gases inflamáveis sob pressão | Gás carbônico, pó químico

Os extintores e o local de sua colocação não devem ser alterados, pois foram determinados pelo Corpo de Bombeiros.

As escadas são bloqueadas por portas corta-fogo. As portas corta-fogo têm a finalidade de impedir a propagação do fogo e proteger as escadas durante a fuga. Elas são do tipo P90, tendo um tempo médio de duração de 90 minutos após o contato com o fogo.

As portas corta-fogo (PCF) devem ser mantidas sempre fechadas (porém não trancadas) para que o sistema de molas não seja danificado e impeça o perfeito funcionamento em caso de necessidade. O acesso a essas portas nunca pode ficar obstruído.

Os detectores de fumaça estão localizados nos halls dos pavimentos tipos e algumas áreas técnicas (sala de pressurização das escadas de incêndio, hall dos elevadores, mesa de motores dos elevadores e centro de medições) de acordo com normas específicas. Os detectores acionam automaticamente o sistema de pressurização ao detectarem fumaça no ambiente, avisando na portaria, através de um painel, qual o andar onde há fumaça.

Observação: Os detectores de fumaça localizados na sala de pressurização deverão apenas sinalizar a portaria sem acionar a pressurização quando detectarem fumaça no ambiente.

A escada do edifício possui um sistema de pressurização que a mantém frequentemente com pressão positiva (de dentro para fora). Sua função é a renovação do ar e, no caso de incêndio, propiciar uma rota de fuga segura, sem fumaça. O motor de pressurização está localizado em ambiente próprio, isolado por uma porta corta fogo. O equipamento é alimentado eletricamente pela concessionária (EDP).

O desligamento desse equipamento é proibido pela regulamentação do Corpo de Bombeiros. Toda medida que ferir esta premissa é de inteira responsabilidade do síndico.

Apesar dos riscos de incêndio serem menores em edifícios residenciais,
podem ser provocados por descuidos, como ferros de passar ligados, panelas superaquecidas, curtos-circuitos ou mesmo cigarros mal apagados. A maior frequência das causas de incêndio se origina de curtos-circuitos cujas causas, dentre outras, são:

• Desequilíbrio de cargas entre ramais;;
• Execução inadequada das instalações;;
• Mau estado de conservação;;
• Aumento de carga sem supervisão técnica;;
• Abuso de aparelhos eletroeletrônicos;;
• Modificações das características iniciais dos projetos de instalação elétrica;;
• Falta de manutenção;;
• Reformas.

Atenção
Em caso de incêndio:

• Ao notar indícios de incêndio (fumaça, cheiro de queimado, etc.), certifique-se do que está queimando e da extensão do fogo, sempre a uma distância segura;;
• Ligue para o Corpo de Bombeiros (193);;
• Combata o fogo utilizando o extintor mais apropriado conforme descrito na tabela de classes de incêndio;;
• Em caso de não saber manusear os extintores, saia do local imediatamente, fechando as portas e as janelas atrás de si, sem trancá- las, desligando a eletricidade e alertando os demais moradores;;
• Se um incêndio ocorrer em seu andar saia imediatamente;;
• Use sempre a escada, nunca o elevador.