Forro de Gesso Especificações técnicas

Os forros de gesso instalados no imóvel são do tipo placas de 60x60 cm.

Manutenção preventiva

1. Na sala, terraço, banhos, cozinha e área de serviço os forros de gesso e sancas são pintados com látex PVA. Sendo sensíveis à água, podendo ocorrer manchas no teto devido à condensação de água. É recomendável uma nova pintura com a mesma especificação utilizada originalmente nos forros de gesso, a cada 12 meses aproximadamente. Antes da pintura limpe o forro com o uso de detergente, formol ou água sanitária dissolvida em água (utilizar esponja ou pano levemente umedecidos);;
2. Cuidado com água no gesso, além de fungos e bolor, o gesso, com presença constante de água, se deteriora;;
3. Manter os ambientes bem ventilados, evitando o aparecimento de bolor nos tetos de banheiros e cozinhas. Poderá ocorrer o surgimento de mofo nas paredes, principalmente em ambientes fechados (armários, atrás de cortinas, etc.), combata o mofo com o uso de detergente, formol ou água sanitária dissolvida em água (utilizar esponja ou pano levemente umedecidos);;
4. O uso de luminárias fluorescentes tende a manchar a superfície do forro a qual estiver mais próxima, portanto, são necessárias pinturas constantes ou limpezas periódicas no local;;
5. Verificar a integridade dos tetos a cada ano, reconstituindo onde for necessário, seja através de correções ou da repintura.

Atenção

1. Para evitar que se quebrem, não provocar qualquer tipo de impacto direto sobre os mesmos. Do mesmo modo deve ser evitada a colocação de ganchos ou suportes para pendurar vasos ou outros tipos de objetos. Pela sua espessura, os forros não possuem resistência suficiente para suportar esse tipo de peso;

1. Sugerimos que antes de abrir vãos para luminárias, spots, ou fixar pendentes sob o forro, consultem o departamento técnico da empresa instaladora do forro;;
2. Cabe salientar que estes forros são chamados de “falsos”, ou seja, rebaixados, para a passagem de tubulações entre o forro e a estrutura de concreto.

Prazos de garantia

1. Quebrados, trincados ou manchados - No ato da entrega;;
2. Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de vedação - 1 ano.

Perda de garantia

- Quebras ou trincas por impacto;;
- Contato contínuo das paredes e tetos com água ou vapor;;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção necessária.