Azulejos e Cêramicas

Especificações técnicas
O termo azulejo ou cerâmica designa uma peça de cerâmica de pouca espessura, em que uma das faces é vidrada, resultado da cozedura de um revestimento geralmente denominado como esmalte, que se torna impermeável e brilhante. Esta face pode ser monocromática ou policromática, lisa ou em relevo.

Para verificar a especificação dos revestimentos cerâmicos aplicados nos pisos e paredes internas dos ambientes considerados como áreas molhadas, consulte o capítulo “Memorial Descritivo”.

Atenção

1. Para o piso dos dormitórios, circulação e salas foi previsto em projeto contrapiso para posterior instalação de carpete ou laminado (por conta do proprietário), cuja instalação não requer nenhum tratamento especial.
2. Pisos diferentes do previsto em projeto, tais como: mármore, granito, cerâmica/ porcelanato, taco e assoalho parafusado, requerem o serramento de portas e batentes, ocasionando degraus em relação ao piso dos ambientes vizinhos. Todas as modificações e tratamentos extras são de responsabilidade do Proprietário e a garantia será perdida em todos os itens que forem alterados.

Manutenção preventiva

1. Para a perfeita conservação dos azulejos e cerâmicas, verifique semestralmente o seu rejuntamento, evitando assim eventuais infiltrações. Verifique também os rejuntamentos das peças sanitárias e ralos;;
2. Manter os pisos cerâmicos sempre limpos e isentos de sujeiras abrasivas como areia e terra, pois estes elementos são os principais agentes de desgaste para qualquer cerâmica. É de vital importância

evitar ao máximo o contato da areia com os pisos cerâmicos brilhantes. A areia provoca riscos impossíveis de remover, alterando o brilho da superfície tornando-a fosca conforme a intensidade da agressão;;

1. Na limpeza, evite lavagens gerais e tome cuidado nos pontos de encontro das paredes com os tetos. Evite o uso de detergentes agressivos, ácidos, soda cáustica, bem como vassouras ou vassourinhas de piaçava. São procedimentos que atacam o esmalte das peças e retiram o seu rejuntamento. O melhor sistema de limpeza é o uso de pano ou esponja macia, umedecidos em sabão neutro ou produtos específicos para este fim;;
2. Limpe normalmente as paredes revestidas com cerâmicas com o uso de água e sabão neutro, porém tome cuidado com as tomadas e interruptores;;
3. Importante: Nunca use materiais abrasivos, lã de aço, saponáceos, cloro puro ou muito forte. O excesso de ácido pode causar danos irreparáveis nas placas cerâmicas;;
4. Nunca use produtos com ácido fluorídrico (tipo: limpa pedra), em qualquer que seja a concentração. Estes produtos causarão danos irreparáveis à suas placas cerâmicas. Use sempre proteção para as mãos e para os olhos (luvas de borrachas e óculos de proteção);;
5. Evitar bater com peças pontiagudas, que podem causar lascamento nas placas cerâmicas;;
6. Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos cantos de difícil acesso, devendo ser utilizada escova apropriada;;
7. Não raspar com espátulas metálicas, utilizar, quando necessário, espátula de PVC;;
8. Não utilizar palhas ou esponjas de aço na limpeza de cerâmicas;;
9. Na área da cozinha limpar com produto desengordurante regularmente, mas não utilize removedores do tipo "limpa forno";;
10. Em áreas muito úmidas como banheiros, deixar sempre o ambiente ventilado para evitar fungo ou bolor nos rejuntes.

Atenção

1. Cuidado no transporte de eletrodomésticos, móveis e materiais pesados, não os arrastar sobre o piso a fim de evitar riscos, desgastes e/ou lascamentos;;
2. Antes de comprar os pisos para o seu apartamento, verifique atentamente as espessuras e os níveis dos ambientes. Assim, evitará o surgimento de degraus entre os ambientes e a serragem de portas e batentes.

   Para limpeza dos pisos da cozinha e dos banheiros, não jogar água diretamente. Utilize sempre pano umedecido e sabão neutro/produtos específicos para este fim.

Prazos de garantia

1. Peças quebradas, trincadas, riscadas, manchadas ou com tonalidades diferentes - No ato da entrega;;
2. Peças soltas, gretadas ou desgaste excessivo que não por mau uso - 2 anos.

Perda de garantia

- Manchas por utilização de produtos ácidos e/ou alcalinos;;
- Quebra ou lascamento por impacto ou pela não observância dos cuidados durante o uso;;
- Riscos causados por transporte de materiais ou objetos pontiagudos;;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.