Pintura

Especificações técnicas
A pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento em forma líquida a uma superfície, a fim de colori-la, atribuindo-lhe matizes e tons.

Manutenção preventiva

- Não esfregue as paredes;;
- Retire manchas com pano branco umedecido com água e sabão neutro;;
- Não use álcool, querosene ou outros tipos de solvente sobre as superfícies pintadas;;
- Não use produtos ácidos à base de amoníaco para a limpeza de portas pintadas, use pano branco com água e sabão neutro;;
- Mantenha a janela dos banheiros aberta para evitar ou retardar o aparecimento de manchas de bolor no teto de gesso, devido ao vapor de água quente;;
- Manter o imóvel sempre ventilado para evitar o aparecimento de mofo na pintura, resultado da soma da umidade do ar, sombra e calor;;

Deverá ser verificada a integridade das paredes e tetos a cada ano, reconstituindo onde for necessário, seja através de correções e/ou da repintura, evitando assim o envelhecimento, a perda de brilho, o descascamento e que eventuais fissuras possam causar infiltrações. É imprescindível que todas as fissuras e trincas sejam calafetadas e tratadas antes da pintura.

Limpeza em paredes e tetos: para remoção de poeira, manchas ou sujeiras, utilizar espanadores, flanelas secas ou levemente umedecidas com água e sabão neutro. Deve-se tomar o cuidado de não exercer pressão demais na superfície;;

Repintar as áreas e elementos com as mesmas especificações da pintura original.
Atenção Com o tempo a pintura escurece um pouco e fica naturalmente “queimada”. Nunca faça, portanto, retoques em pontos isolados, e pinte, quando necessário, toda a parede ou cômodo;;

A repintura dos tetos dos terraços ou pinturas nas áreas externas devem ser comunicadas ao síndico, tendo em vista o aspecto do edifício como um todo.

Prazos de garantia

- Sujeira ou mau acabamento - No ato da entrega;;
- Empolamento, descascamento, esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento - 1 ano.

Perda de garantia

Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva.