Impermeabilizações Especificações técnicas

A impermeabilização protege as edificações contra a penetração indesejável de água tanto nos ambientes quanto na estrutura de concreto.

Em seu apartamento, foram impermeabilizados os banhos, área de serviço e terraço. As proteções são imperceptíveis, pois ficam sob os revestimentos finais dos pisos e das paredes. Não quebre, perfure ou remova, os pisos e revestimentos das áreas impermeabilizadas, sob pena de perda de garantia.

LOCAL | TIPO DE IMPERMEABILIZAÇÃO (descrição do sistema)
Banheiros, área de serviço e terraço | Impermeabilização com argamassa polimérica flexível. Altura da impermeabilização na parede de dentro do Box de 1,50m.

Atenção

1. A cozinha não é impermeabilizada. Nunca jogue água diretamente sobre os pisos de sua unidade. Tenha o hábito de passar um pano úmido no piso regularmente, isso garantirá a conservação do mesmo e a perfeita utilização do imóvel.
2. Antes de executar qualquer furação nas paredes, consulte a planta de instalações hidráulicas em anexo, para evitar perfurações e danos à rede hidráulica, bem como na impermeabilização, que nas paredes revestidas com azulejo tem altura de 30 cm (paredes) e nas paredes com pintura tem a mesma altura do rodapé;;

1. Para instalar boxes nos banheiros, deve-se fixá-los nas paredes. Não se deve furar os pisos e rodapés, para não prejudicar a impermeabilização, prefira aplicar silicone, que ajuda a fixação e é vedante.
2. Qualquer furo, abrasamento ou rasgo que danifique a impermeabilização acarretará a perda da garantia.

Manutenção preventiva

1. Não use ácidos, soda cáustica ou detergentes na limpeza dos pisos e azulejos, que pelo seu alto poder de corrosão, tendem a eliminar os rejuntamentos dos materiais, podendo provocar infiltrações generalizadas;;
2. Não esfregar vassouras de piaçava ou nylon, porque também podem danificar o rejuntamento;;
3. Não fincar, cravar ou fixar peças ou chumbadores nos pisos impermeabilizados;;
4. Inspecionar a cada ano os rejuntamentos dos pisos, paredes, soleiras, ralos e peças sanitárias, pois, através das falhas nos mesmos, poderá ocorrer infiltração de água;;
5. Caso haja danos à impermeabilização, não executar os reparos com os materiais e sistemas diferentes do aplicado originalmente, pois a incompatibilidade pode comprometer o bom desempenho do sistema;;
6. Se aparecerem manchas de umidade no teto do seu apartamento, antes de formalizar qualquer reclamação, peça ao proprietário da unidade superior que verifique o rejuntamento dos pisos, ralos e peças sanitárias. Havendo alterações nas instalações originais da unidade superior, a garantia estará perdida.

Prazo de garantia

1. Sistema de impermeabilização - 5 anos.

Perda da garantia

- Se forem danificados, alterados ou reparados pisos e paredes nas áreas impermeabilizadas.