Vidros Especificações técnicas
Os vidros são utilizados nos vão das esquadrias, protegendo os ambientes das intempéries, permitindo a passagem de luz.

Os vidros instalados no apartamento seguem o especificado abaixo:

Materiais básicos

LOCAL | TIPO DE VIDRO | ESPESSURA
Porta de correr do terraço | liso comum incolor | 5 mm
Janela dos dormitórios | liso comum incolor | 4 mm
Janela do banho | mini boreal | 4 mm
Janela da área de serviço | liso comum incolor | 4 mm

Havendo necessidade de troca de vidros, um vidraceiro profissional poderá executar o reparo sem grandes dificuldades. Os vidros foram fixados com baguete de borracha - EPDM.
Manutenção preventiva

- A limpeza de vidros comuns deve ser feita periodicamente utilizando- se água limpa e os produtos normais de mercado, desde que os mesmos não sejam alcalinos e não contenham substâncias abrasivas ou corrosivas. Após a limpeza, os mesmos devem ser sempre enxaguados com água limpa;;
- Quando os vidros apresentarem manchas ou impressões digitais de gordura ou cola, recomenda-se a utilização de solventes comuns, do tipo álcool, sendo que após a utilização destes solventes, recomenda- se enxaguar cuidadosamente com água limpa;;
- Verifique a vedação e fixação dos vidros, bem como a presença de fissuras, a cada ano, reconstituindo a sua integridade quando necessário;;
- Os vidros possuem espessuras compatíveis com a resistência necessária para seu uso natural. Evite qualquer tipo de batida ou pancada na sua superfície ou nas esquadrias que os suportam, ou fechamentos abruptos devido a rajadas de vento.

Prazos de garantia

- Quebrados, trincados ou riscados - no ato da entrega;;
- Má fixação - 01 ano.

Perda da garantia

- Se não for feita a manutenção preventiva necessária.