Preparação da mudança

Por ocasião da mudança para a unidade é aconselhável que se faça um planejamento, tomando-se em conta algumas precauções:

- Prever a forma de transporte dos móveis e eletrodomésticos, considerando as dimensões dos elevadores de serviço, das escadarias e os vãos livres das portas do apartamento.

Elevadores

largura da porta – 0,80 m;; altura da porta – 2,11 m;; largura da cabine – 1,40 m;; profundidade da cabine – 1,02 m;; altura da cabine – 2,28 m;; carga máxima permitida - 600 kg;;
número de passageiros – 9 pessoas;; velocidade – 1,5 m/s.

Porta corta-fogo e escadas

Po rta corta-fogo
Vão na alvenaria – 0,96 x 2,18 m;; Folha – 0,90 x 2,10 m;;
Vão luz – 0,83 x 2,09 m. Escada de emergência largura da escada – 1,20 m;; pé direito (mínimo) – 2,28 m.

Portas do apartamento

Porta de entrada

Vão na alvenaria – 0,96 x 2,13 m;; Folha – 0,82 x 2,10 m;;
Vão luz – 0,80 x 2,10 m.

Portas dos banheiros

Vão na alvenaria – 0,76 x 2,13 m;; Folha – 0,62 x 2,10 m;;
Vão luz - 0,60 x 2,10 m.

Portas dos dormitórios

Vão na alvenaria – 0,86 x 2,13 m;; Folha – 0,72 x 2,10 m;;
Vão luz – 0,70 x 2,10 m.