Esquadria de Ferro Especificações técnicas

O guarda-corpo foi fabricado em ferro e recebeu fundo em zarcão e acabamento em pintura esmalte sintético Coral, cor branco.
Manutenção

- A limpeza das esquadrias como um todo deverá ser feita com solução de água e detergente neutro a 5%, com auxílio de esponja macia, a cada 15 dias para remoção de sujeiras;;
- Não usar, em hipótese alguma, fórmulas de detergentes com saponáceos, esponjas de aço de qualquer espécie, ou qualquer outro material abrasivo;;
- Não usar produtos ácidos ou alcalinos, sua aplicação poderá causar manchas na pintura;;
- Não utilize objetos cortantes ou perfurantes para auxiliar na limpeza dos cantinhos de difícil acesso. Essa operação poderá ser feita com o auxílio de pincel;;
- Não utilize vaselina, removedor, thinner ou qualquer outro produto derivado do petróleo, pois possuem componentes que vão atrair partículas de poeira que agirão como abrasivo, reduzindo em muito a vida do acabamento superficial;;
- Antes da repintura dos elementos deve-se fazer o tratamento devido nos pontos de oxidação. A repintura deve ocorrer a cada ano seguindo as mesmas especificações da pintura original. Vale lembrar que impactos que causam danos a pintura poderão resultar em pontos de oxidação.

Prazo de garantia

- Riscada, amassada e manchada - no ato da entrega;;
- Má fixação, oxidação ou mau desempenho do material - 01 ano.

Perda da garantia

- Se for feita qualquer mudança na esquadria, na sua forma de instalação e na modificação de seu acabamento que altere suas características originais;
  - Caso a manutenção não for executada por mão de obra especializada;;
  - Se não forem observados os itens de manutenção descritos anteriormente;;
  - Vide capítulo “Garantias e Atendimento” - tabela de garantia.