Granitos Especificações técnicas

Os granitos são rochas magmáticas granulares (consequente da mistura de lavas de vulcões), caracterizadas pelas presenças de quartzo e feldspato.

Rochas ornamentais, por serem materiais provenientes da natureza, apresentam variações características (“manchas”, veios, cores), que muitas vezes podem ser confundidas com imperfeições. Na realidade, de forma geral, dificilmente se encontrará uma pedra idêntica à outra.

Como são materiais extraídos da natureza eles podem conter em sua massa elementos químicos diversos, tais como óxidos de ferro, que podem provocar manchas ao longo do tempo ou em função de reações com água de assentamento. Ocorrências desta natureza e fissuras no próprio veio da placa não são cobertas pela garantia.

No seu apartamento os granitos receberam acabamento polido: a chapa ou ladrilho, é polida por meio de abrasivos especiais.

Manutenção preventiva

Remover com uma vassoura de pêlo macio ou mop, as partículas sólidas sobre o piso, no caso de pias e bancadas utilizar um pano macio. Este procedimento evita que ocorram riscos superficiais devido ao atrito de partículas sólidas quando friccionadas sobre a pedra;;

Aplicar um pano umedecido com água para promover a limpeza e a remoção de partículas menores que não foram removidas no processo anterior. Quando necessário utilizar uma solução de água com detergente especial para pedras (ph NEUTRO ou conforme especificado pelo fabricante). Passar um pano seco e macio para secar o piso. NÃO é recomendável a lavagem, pois infiltrações de água podem ocasionar problemas, como por exemplo, o fenômeno da eflorescência;;

Em caso de manchas causadas por impregnação de algum produto na pedra, nunca tentar retirá-lo à revelia, procurar sempre um especialista antes de qualquer procedimento, pois, alguns componentes que frequentemente ocasionam manchas em pedras, quando em contato com certos tipos de elementos químicos, tornam- se manchas permanentes impossíveis de serem removidas;;

Proteger pés de vasos e cadeiras com feltros ou materiais que evitem riscos ou manchas (por exemplo ferrugem em pés de vasos metálicos);;

Em áreas onde existam probabilidade de contato com líquidos (café, refrigerante, óleo, etc.), comida ou quaisquer outros elementos que possam ocasionar manchas, é aconselhável a aplicação de protetores contra manchas;;

Utilizar, sempre que possível, capachos ou tapetes nômades nas portas de entrada principais;;

Sempre procurar utilizar, quando necessário, produtos de limpeza ou conservação específicos, projetados para granitos. Buscar sempre ter a orientação correta de utilização;;

A utilização de ceras não é recomendável, pois podem alterar as características estéticas e/ou físicas da pedra. No entanto, quando houver necessidade, principalmente em áreas de elevado tráfego de pessoas onde o desgaste é iminente, poderá ser utilizado ceras especiais, próprias para granitos. É necessário salientar que, geralmente a aplicação de ceras tornam o piso escorregadio, podendo causar acidentes. Existem produtos que até melhoram o coeficiente de atrito e são específicos para serem aplicados em pedras polidas.

RECOMENDAÇÃO (TAMPOS)

Nunca suba ou se apoie nos tampos e bancadas, pois podem se soltar ou quebrar causando ferimentos graves. Cuidados especiais com crianças;;

Não devem ser retirados elementos de apoio (mão francesa, suporte, etc.), podendo sua falta ocasionar quebra ou queda da peça ou bancada. Tal procedimento acarretará a perda da garantia.

Prazo de Garantia

Peças quebradas, trincadas, riscadas, soltas ou falhas no polimento (quando especificado) - No ato da entrega.

Falhas na aderência de soleiras – 1 ano.

Desgaste excessivo que não por mau uso - 2 anos.

Perda de garantia

- Manchas e perda do polimento por utilização inadequada de produtos químicos;;
- Quebra por impacto;;
- Riscos causados por transporte de materiais ou objetos;;
- Utilização de máquinas de alta pressão;;
- Remoção dos elementos de apoio (mão francesa, coluna do tanque, etc.) dos tampos e bancadas;;
- Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.