Elevadores

Especificações técnicas
Os elevadores foram montados e instalados pela HYUNDAI e fabricados de acordo com as normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e legislação específica da Prefeitura do Município de São José dos Campos.

Os elevadores estão equipados com:

• Dispositivo de alarme e luz de emergência na cabina, com alimentação automática em caso de interrupção de fornecimento de energia;;
• Sistema de intercomunicação por interfone com a guarita.

Características principais dos elevadores:

Elevador

largura da porta – 0,80 m;; altura da porta – 2,11 m;; largura da cabine – 1,40 m;; profundidade da cabine – 1,02 m;; altura da cabine – 2,28 m;; carga máxima permitida - 600 kg;;
número de passageiros – 9 pessoas;; velocidade – 1,5 m/s.
Cuidados de uso
• Apertar o botão apenas uma vez;;
• Observar o degrau formado entre o piso do pavimento e o piso do elevador;;
• Não ultrapassar a carga máxima permitida, que está indicada acima e em uma placa no interior da cabine;;
• Não permitir que crianças brinquem ou trafeguem sozinhas nos elevadores;;
• Jamais utilizar os elevadores em caso de incêndio;;
• Jamais tentar retirar passageiros da cabina quando o elevador parar entre pavimentos, pois há grandes riscos de ocorrer sérios acidentes;;
• Nunca entrar no elevador com a luz apagada;;
• Não pular ou fazer movimentos bruscos dentro da cabina;;
• Colocar acolchoado de proteção na cabina para o transporte de cargas volumosas, especialmente durante mudanças. A aquisição dos equipamentos de proteção dos elevadores fica a cargo do condomínio.
• Em casos de existência de ruídos e vibrações anormais, comunicar o zelador ou responsável;;
• Não utilizar indevidamente o alarme e o interfone, pois são equipamentos de segurança.

Se permanecer mais do que 6 horas sem energia elétrica, solicitar visita de um técnico para verificar o controle de chamadas e regulagem eletroeletrônica do sistema.

Prazos de garantia
• Desempenho do equipamento - Especificado pelo Fabricante.
• Problemas com a instalação - 1 ano.

Perda da garantia
• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for feita a manutenção preventiva necessária.